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Тягово-сцепное устройство 

ТСУ 8222  
Применяемость: 

· Chery Tiggo 4 / Чери Тигго 4   2019-2023 г.выпуска
· Chery Tiggo 4 PRO/ Чери Тигго 4 PRO c 2022 г.выпуска
· Tenet T4/ Тенет Т4 с 2025 г. выпуска
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	Диаметр сцепного шара, мм
	50

	D-параметр, кН*
	7,0

	Допустимая масса прицепа, кг
	1200**

	S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг


	60


	Масса ТСУ, не более, кг
	18,6±0,6

	Толщина кронштейнов, мм
	8,0

	Толщина стенки трубы, мм
	5,0


В модели применяется низколегированная сталь, что обеспечивает повышенную прочность конструкции

· Тип сцепного шара: “Е” (легкосъемный шар под квадрат).
· ТСУ крепится к лонжеронам автомобиля.
· Для Чери Тигго 4 – необходима подрезка выступа бампера 30 мм глубиной, 
для Чери Тигго PRO (при снятии средней клипсы) - подрезка не требуется.
· Не нужно снимать бампер. 
· Не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля: используются отверстия, предусмотренные изготовителем.
· В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия. 
	· Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.
** Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой
 массе прицепа уточните у дилера  автозавода - производителя, но она не может
 превышать указанную  массу прицепа.

	

	


ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru
www.treiler.ru
* D-параметр рассчитывается по формуле:


D = g* (Mа * Мп/( Mа + Мп)) (Н), где


g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с2)


Mа – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)


Мп - допустимая масса буксируемого прицепа








